# ID 70197

Unbekannter Kopplungsmode fuer Achskopplung.
Beschreibung | Für eine Achskopplung wurde ein unbekannter Kopplungsmodus angegeben. Gültige Kopplungsmodi sind: 0: HLI_AXIS_COUPLING_INACTIVE: Die Kopplungsvorschrift ist inaktive. 1: HLI_AXIS_COUPLING_ZERO: Der Kopplungsfaktor ist Null. 2: HLI_AXIS_COUPLING_DIRECT: Der Kopplungsfaktor ist 1.

3: HLI_AXIS_COUPLING_MIRROR: Der Kopplungsfaktor ist -1.

4: HLI_AXIS_COUPLING_FRACT: Der Kopplungsfaktor ist ein Bruch.

[FCT-A9// Kapitel: Übersicht] ,

[HLI// Kapitel: Beauftragung von Achskopplungen]

Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der betroffenen Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | Kopplungsmodus korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Unbekannter Kopplungsmodus
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Index der Fehlerhaften Kopplungsvorschrift auf dem HLI, beginnend mit 1.
Fehlertyp | -