# Feedhold acceleration (P-AXIS-00259)

P-AXIS-00259 | Feedhold acceleration for manual operation without parallel interpolation
Description | The parameter defines the acceleration with active feedhold for manual operation mode. When the parameter has the value 0, it is assigned the value of P-AXIS-00009 (handbetrieb.hb.a_max).
Parameter | handbetrieb.hb.a_feedh
Data type | UNS32
Data range | 0 ≤ a_feedh ≤ P-AXIS-00008
Axis types | T, R
Dimension | T: mm/s² | R: °/s²
Default value | 0
Drive types | ----
Remarks |