# ID 70589

Achse die Teil der Externen Kompensation ist, hat keine Freigabe.
Beschreibung | Beim Aktivieren der externen Kompensation müssen alle beteiligten Achsen alle erforderlichen Freigeben haben.
Reaktion | Klasse | 6 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen der Freigabe aller beteiligter Achsen, alle Achsen freigeben.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Index der externen Kompensation
%2: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Achse ohne Freigabe
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.