# ID 22225

#KIN TCP darf nur bei inaktiver Transformation programmiert werden.
Beschreibung | Der Befehl #KIN TCP DEF […] wurde bei aktiver Trafo, d.h. nach #TRAFO ON programmiert..
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Reihenfolge der #KIN TCP Programmierung ändern. #KIN TCP DEF [..] vor #TRAFO ON programmieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.