# Filterzeitkonstante für Handradinkremente (P-AXIS-00069)

P-AXIS-00069 | Filterzeitkonstante für Handradinkremente
Beschreibung | Für die eingelesenen Handradinkremente wird nach der Multiplikation mit der Handradauflösung eine Mittelwertbildung über 'filter_zeit' Takte durchgeführt.
Parameter | handbetrieb.hr.filter_zeit
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ filter_zeit ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: Interpolationstakte | R: Interpolationstakte
Standardwert | 10
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |