# ID 70441

Abstandsregelung ohne Vorgabe von Sollabstand eingeschalten.
Beschreibung | Die Abstandsregelung (s. FCT-M3) wurde im Modus „Distance“ eingeschalten (HLI_DIST_CTRL_ON_CONS_DIST) ohne dass eine Sollhöhe vorgegeben wurde.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, die Abstandsregelung wird nicht eingeschalten
Abhilfe | Klasse | 6 | Sollhöhe beim Einschalten vorgeben
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm, in der der Fehler aufgetreten ist
%3: | Aktueller Wert [-]
Programmierte Betriebsart der Abstandsregelung
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.