# Einrechnen des Kugelradius in PCS-Messwert (P-CHAN-00311)

P-CHAN-00311 | Einrechnen des Kugelradius in PCS-Messwert
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann das Einrechnen des Radius der Messtasterkugel in den PCS-Messwert (V.A.MEAS.PCS.VALUE.<Achse>) gesteuert werden (siehe auch Kapitel Programmierung in [FCT-C4]).
Parameter | meas_pcs_value_no_probe_radius
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Im PCS-Messwert ist der Kugelradius des Messtasters eingerechnet (Standard). * 1: Im PCS-Messwert ist der Kugelradius des Messtasters nicht eingerechnet.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | * Der Kugelradius kann nur berücksichtigt werden, wenn der Messtaster als eigenes Werkzeug angelegt ist und vor der Messfahrt über das T/D-Wort angewählt wurde. Zusätzlich muss in den Werkzeugdaten der Kugelradius als 'Werkzeugradius' eingetragen sein.