# Tiefpassfilter (P-CHAN-00815)

P-CHAN-00815 | Tiefpassfilter
Beschreibung | Durch den Einsatz eines Tiefpassfilters kann die Schwingungsneigung evtl. besser unterdrückt werden. Weitere Informationen zum Tiefpassfilter siehe [FCT-A7].
Parameter | dist_ctrl[i].low_pass_filter_enable (mit i=0)
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Ohne Tiefpassfilter 1: Tiefpassfilter aktiv
Dimension | [-]
Standardwert | 0
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 Weiterhin sind folgende Filterparameter für Ordnung und Grenzfrequenz erforderlich: P-CHAN-00816 und P-CHAN-00817

## Weiterführende Informationen

- Filterordnung (P-CHAN-00816)
- Filtergrenzfrequenz (P-CHAN-00817)