# Setzen Defaultverhalten nach G200 oder G201 (P-AXIS-00446)

P-AXIS-00446 | Setzen Defaultverhalten nach G200 oder G201
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob nach einem Reset bei den Einträgen der Achsparameter P-AXIS-00139 und P-AXIS-00046 der Standardwert aus der Achsliste übernommen wird.
Parameter | handbetrieb.default.after_g200_g201
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Handbetriebseinstellungen für P-AXIS-00139 und P-AXIS-00046 bleiben unverändert. 1: Standardwerte der Achsliste für P-AXIS-00139 und P-AXIS-00046 werden übernommen.
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |