# Parameter

Neben den hier beschriebenen Versorgungsparametern ist eine Konfiguration des Messtasters notwendig. Informationen hierzu sind im Kapitel Konfigurationsdatei zu finden.

Die (kalibrierten) Parameter des Messtasters (Radius, Länge und Versatz in X- und Y-Richtung) werden über die Werkzeugparameter vorgegeben.

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P4 | Messweg in X-Achse
@P5 | Messweg in Y-Achse
@P6 | Messweg in Richtung negativer Z-Achse
@P17 | Vorpositionieren in X
@P18 | Vorpositionieren in Y
@P19 | Vorpositionieren in Z
@P39 | Wahl des Gewünschten CS das geschrieben werden soll. Wertebereich: 1-10
@P41 | Vorpositionieren in X2
@P42 | Vorpositionieren in X3
@P43 | Vorpositionieren in Y2
@P44 | Vorpositionieren in Y3

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P9 | Verschieben des Messpunktes entlang der X-Achse (Standard: 0)
@P10 | Verschieben des Messpunktes entlang der Y-Achse (Standard: 0)
@P11 | Verschieben des Messpunktes entlang der Z-Achse (Standard: 0)
@P49 | Rückzugshöhe nach Messung Standardwert = Position nach letzter Messung

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.