# ID 294560

KPS: Position Tracker Übertragungsfehler DSE - RDW.
Beschreibung | Schadhafte Leitung oder Steckverbindung zwischen DSE und RDW, welche nur für Position Tracker benutzt werden. Leitung nicht oder nicht richtig angeschlossen. Störung der Datenübertragung zwischen DSE und RDW.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgangssignal $POS_TRACKER_ERROR wird gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | DSE und RDW Spannungsversorgung prüfen (LEDs). Leitung (Abschirmung!) und Steckverbindungen überprüfen. Serielle Schnittstelle DSE - RDW überprüfen. Ground-Verbindung prüfen.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.