# ID 70508

Beim Programmende ist eine Volumetrische Kompensation noch aktiv.
Beschreibung | Dieser Fehler wird geworfen, wenn die Volumetrische Kompensation zu einem Kanal assoziiert ist (siehe Parameter P-VOLC-00019) und beim Erreichen des Programmendes noch aktiv ist.
Reaktion | Klasse | 7 | Programm wird abgebrochen, CNC Reset durchführen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Die Kompensation vor dem Programmende ausschalten oder nicht mehr zu einem Kanal assoziieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Index des Kanals
%2: | Index der Kompensation [-]
ID der Volumetrischen Kompensation
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.