# ID 110393

Beschleunigung für Referenzpunktfahrt ist größer als die maximal zulässige Achsbeschleunigung.
Beschreibung | Die Beschleunigung für die Referenzpunktfahrt P-AXIS-00285 mit ruckbegrenzten Slope wurde größer als der maximal zulässige Beschleunigung P-AXIS-00008 angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Begrenzung der Beschleunigung mit Maximalwert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Beschleunigung für Referenzpunktfahrt kleiner als Maximalwert setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016.
%2: | Aktueller Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Aktuelle Beschleunigung P-AXIS-00285.
%3: | Oberer Grenzwert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Maximal zulässige Beschleunigung P-AXIS-00008.
%4: | Korrigierter Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Korrigierte Beschleunigung P-AXIS-00285.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.