# Bedingte Aktivierung (P-STUP-00188)

P-STUP-00188 | Bedingte Aktivierung
Beschreibung | Beim Setzen des entsprechenden Bits über die Oberfläche oder die SPS (HLI::ControlUnit- Aktivieren der Fehlerfilterregeln - Plattform) wird diese Filterregel aktiviert.
Parameter | error_filter[i].conditional_activation mit i = 0 ... 3 (Maximale. Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 32 Bit
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: error_filter[0].conditional_activation 0x2 Ein Aktivierungsbit = 0 bedeutet, dass die Aktion immer durchgeführt wird.