# Programming example

## Programing Example

Measure slot in X axis

; touch probe activation

T1 D1

; deactivation of the zero offset

G53

; positioning to the starting point

G0 X0 Y0

G0 Z-10

#VAR

;input parameters

V.L.SlotWidth = 40

V.L.ZeroOffsetNumber = 54

V.L.SafetyDistance = 5

V.L.CrossOver = 10

;output variables

V.CYC.SysRetX

V.CYC.SysRetLengthX

#ENDVAR

;cycle call

L CYCLE [NAME="SysMeasWcs12.ecy"\

@P3=V.L.SlotWidth\

@P7=V.L.ZeroOffsetNumber\

@P13=V.L.SafetyDistance\

@P33=V.L.CrossOver]

; print result

#FILE NAME [MSG="SysMeasWcsResult.txt"]

#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetX =%f", V.CYC.SysRetX]

#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetLengthX =%f", V.CYC.SysRetLengthX]

G0 Z10

M30

Another example for handling SysMeasWcs cycles is contained in the Overview section in the subsection Programming.