# ID 60101

Maximal zulaessige Achsgeschwindigkeit ueberschritten.
Beschreibung | Die in der Achsparameterliste eingestellte maximale Achsgeschwindigkeit (P-AXIS-00212) wurde um mindestens 9 Prozent überschritten. Diese Fehlermeldung dient der Diagnose der Dynamikplanung und wird nur bei entsprechender Parametrierung des NC-Kerns ausgegeben.
Reaktion | Klasse | 6 | Anhalten der Achse und Abbruch des NC-Programms.
Abhilfe | Klasse | 6 |
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Aktuelle Sollgeschwindigkeit der Achse.
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Maximal zulässige Geschwindigkeit der Achse (P-AXIS-00212).
%4: | Aktueller Wert [-]
Verhältnis von aktueller Geschwindigkeit zu maximal zulässiger Achsgeschwindigkeit (Betrag).
%5: | Grenzwert [-]
Maximal zulässiges Verhältnis von Achsgeschwindigkeit zu Maximalgeschwindigkeit.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.