# ID 14365

Bearbeitungsrichtung bei mittig fräsen nicht erlaubt.
Beschreibung | Erlaubte Bearbeitungsrichtungen sind 1 bis 4.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Abwahl von Mittig fräsen oder Bearbeitsrichtung ändern.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert
Betroffenere Eingangsparameter @P__.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm