# Plausibilitätsprüfung des Speicherlayouts (P-EXTV-00011)

P-EXTV-00011 | Plausibilitätsprüfung des Speicherlayouts
Beschreibung | Mit Hilfe des Parameters var[i].byte_offset P-EXTV-00002 können externe Variablen an eine beliebige, evtl. falsche, Speicheradresse gelegt werden. Mit diesem Parameter kann eine Plausibilitätsprüfung des Speicherlayouts der externen Variablen aktiviert werden. Falls Variablen sich im Speicher überlappen, gibt die CNC im Steuerungshochlauf die Fehlermeldung P-ERR-21848 aus und die überlappende Variable wird gelöscht.
Parameter | check_overlapping_variables
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | TRUE, FALSE
Dimension | ----
Standardwert | FALSE
Anmerkungen | Dieser Parameter ist ab den CNC-Versionen V.2.11.2027.01, V.2.11.2807.18 bzw. V3.1.3052.01 verfügbar.