# ID 110450

Änderung von p1042 erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00316 kann bei laufender CNC nicht geändert werden. Die geänderte Wert wird nicht übernommen, der zuvor aktive Wert bleibt weiterhin gültig.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Nach Änderung von P-AXIS-00316 Steuerung neu starten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00316.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter (alter) Wert von P-AXIS-00316.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.