# ID 21386

Falsche Reihenfolge der kanalspezifischen Signal/Wait-Anforderungen.
Beschreibung | Die ID eines im NC-Kanal programmierten #WAIT paßt nicht zu der anliegenden Signal-ID.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Normale kanalspezifische Signale (nicht Broadcast) müssen durch #WAIT in der Reihenfolge verbraucht werden, wie sie durch #SIGNAL erzeugt worden sind. D.H. die ID's der #SIGNAL/#WAITmüßen in den NC-Kanaelen in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Wert der unerwarteten Wait-ID
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.