# ID 110668

Änderung von P-AXIS-00708 erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Die Änderung des Parameters conv_sync.is_master (P-AXIS-00708) erfordert einen Neustart der Steuerung.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe dieser Warnung, der Wert von P-AXIS-00708 wird nicht verändert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter ändern und Steuerung neu starten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Geänderter Wert von P-AXIS-00708
%3: | Korrigierter Wert [-]
Alter Wert von P-AXIS-00708
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.