# ID 50610

Ende des Verfahrbereichs in Richtung neagtiver SWE erreicht.
Beschreibung | Die negative Verfahrbereichsgrenze der X-Achse wurde erreicht. Bei der Durchlaufbearbeitung bremst die mit dem Band mitfahrende X-Achse ab um vor dem negativen SWE anhalten zu können. Der Fehler darf nur bei negativer Bandlaufrichtung auftreten.

Die Ursache kann folgende Gründe haben:

- Die Bandgeschwindigkeit ist zu hoch
- Die Vorschübe im NC Programm sind zu klein
- Der Konturverlauf ist zu umfangreich (Weg der Y-Achse)

Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Bandgeschwindigkeit und Programm prüfen, ggf. korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse
%2: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Negativer Verfahrbereichsgrenzwert
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aktuelle Position einschließlich Bermsweg
%4: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
PCS 0 Position
%5: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Bremsweg
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.