# ID 60177

Master-Phasing aktiv, Super Imposed nicht moeglich.
Beschreibung | Für die Masterachse einer Synchrongruppe wurde eine überlagerte Bewegung (SPS-Baustein MC_MoveSuperImposed) programmiert während für diese Achse eine Phasenverschiebung (SPS-Baustein MC_Phasing) durchführt.
Reaktion | Klasse | 5 | Abbruch des NC-Programmes / SPS-Baustein meldet Fehler.
Abhilfe | Klasse | 6 | Start der überlagerten Bewegung nachdem die Phasenverschiebung beendet ist.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.