# Nickkompensation (kw.crosstalk.*)

Die Aktivierung der Nickkompensation erfolgt über P-AXIS-00789.

## Weiterführende Informationen

- Logische Achsnummer der Masterachse (P-COMP-00063)
- Anzahl der Zyklen für 'weiches Schalten' (P-COMP-00064)
- Manuelle Aktivierung Nickkompensation (P-COMP-00065)
- Beschleunigung der Masterachse (P-COMP-00066)
- Negative Beschleunigung der Masterachse (P-COMP-00067)
- Logische Achsnummer der ersten Adaptionsachse (P-COMP-00080)
- Logische Achsnummer der zweiten Adaptionsachse (P-COMP-00081)
- Modus der Nickkompensation (P-COMP-00082)
- Anzahl an Messversuchen in der Korrekturwerttabelle (P-COMP-00083)
- Unterschiedliche Korrekturwerte bei unterschiedlichen Verfahrrichtungen (P-COMP-00084)
- Position der ersten Adpationsachse bei Beschleunigungsversuch (P-COMP-00085)
- Position der zweiten Adpationsachse bei Beschleunigungsversuch (P-COMP-00086)
- Korrekturwert bei Beschleunigung in positiver Verfahrrichtung (P-COMP-00087)
- Korrekturwert bei Beschleunigung in negativer Verfahrrichtung (P-COMP-00088)
- Korrekturwert bei Bremsen in positiver Verfahrrichtung (P-COMP-00089)
- Korrekturwert bei Bremsen in negativer Verfahrrichtung (P-COMP-00090)