# ID 50063

Messung ist nicht erfolgt.
Beschreibung | Bei der Funktion Kantenstoßen G108 muss das Messsignal entweder innerhalb eines Bewegungssatzes oder bis zum Deaktivieren der Kantenstoßfunktion eingetroffen sein. Weitere Informationen zu Kantenstoßen siehe [PROG// Kapitel: Das Kantenstoßen (G108)].
Reaktion | Klasse | 1 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 1 | Messtaster und Messsignal prüfen, Messtaster während der Kantenstoßbewegung aktivieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.