# ID 315004

Die Ordnung des Tiefpassfilters für die Abstandsregelung liegt außerhalb der Grenzwerte.
Beschreibung | Die Ordnung für den Tiefpassfilter für die Abstandsregelung (s. FCT-M3) kann festgelegt werden. Bei der achsspezifischen Abstandsregelung über Beschreibung Beschreibung, bei der 3D-Abstandsregelung über Beschreibung. Der jeweilige Parameter liegt außerhalb des zulässigen Bereichs
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und Korrektur des Parameters.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und korrigieren des entsprechenden Parameters.

- Achsspezifischen Abstandsregelung Beschreibung
- 3D-Abstandsregelung Beschreibung

Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Parametrierte Ordnung des Tiefpassfilters
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Minimale Ordnung des Tiefpassfilters
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Maximale Ordnung
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierte Ordnung des Tiefpassfilters
Fehlertyp | -