# Rechteck außen

Der Messtaster wird über dem Zapfen positioniert und misst dann nach jeweiliger Vorpositionierung in positive und negative X- und Y-Richtung und berechnet daraus den Mittelpunkt.

Der Messtaster muss manuell oder im Automatikbetrieb möglichst mittig über der Rechteckinsel positioniert werden.

Abb.: Rechteck außen

## Weiterführende Informationen

- Ablauf (zyklusintern)
- Parameter
- Syntax
- Programmierbeispiel
- Ausgabevariablen