# Verteilung der Temperaturkompensation auf mehrere Taktzyklen (P-AXIS-00275)

P-AXIS-00275 | Verteilung der Temperaturkompensation auf mehrere Taktzyklen
Beschreibung | Die Kompensationswerte werden für jeden Interpolationstakt neu berechnet. Überschreitet die Änderung pro Takt die vorgegebene maximale Achsbeschleunigung, so kann diese Änderung über mehrere Takte gefiltert ausgegeben werden. Hierzu kann die Taktanzahl des sin²-förmigen Filters in der Achsliste eingestellt werden.
Parameter | lr_param.temp_comp_n_cycles
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 < temp_comp_n_cycles < 20
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: Interpolationstakte | R,S: Interpolationstakte
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |