# Parameter

Für das Entgraten müssen alle Parameter des Referenzzyklus, welche geometrische Beschreibungen des zu fräsenden Objekts enthalten, übergeben werden (Siehe Programmierbeispiel).

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P100 | Referenzzyklus als Zeichenkette

Aus der folgenden Liste muss genau ein Parameter definiert werden. Der übrige Parameter wird aus dem vorgegebenen Parameter sowie den Geometriedaten der Fase bestimmt. Empfohlen wird die Vorgabe des Werkzeugradius des im Referenzzyklus verwendeten Fräsers (@P104). Der resultierende einheitliche Werkzeugversatz zur Werkstückkante führt zu einer gleichmäßigen Fase. Wird dagegen die Bearbeitungstiefe vorgegeben, kann dies zu einer ungleichmäßigen Fase führen, da der Radius des vorangegangenen Fräsers nicht berücksichtigt wird.

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P1 | Bezugsebene (absolut)
@P2 | Rückzugsebene (absolut)
@P3 | Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4 | Bearbeitungstiefe Die Vorgabe dieses Parameters kann zu einer ungleichmäßigen Fase führen, da der Radius des vorangegangenen Fräsers nicht berücksichtigt wird.
@P104 | Werkzeugradius des im Referenzzyklus verwendeten Fräsers (entspricht radialem Werkzeugversatz zur Werkstückkante beim Fasenfräsen) Sollte der Fasenfräserradius kleiner als dieser Werkzeugradius sein, ist eine Parametrierung über @P4 notwendig.

Aus der folgenden Liste muss ebenfalls genau ein Parameter definiert werden. Der übrige Parameter wird intern aus dem vorgegebenen Parameter sowie dem Spitzenwinkel des Fasenfräsers (@P103) berechnet.

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P101 | Fasentiefe
@P102 | Fasenbreite

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P5 | Maximale Zustellung in Z (ohne Vorzeichen)
@P6 | Maximale Zustellung in XY (ohne Vorzeichen)
@P103 | Spitzenwinkel des Werkzeugs Standardwert = 90 Grad
@P105 | Vorschubgeschwindigkeit für die Bearbeitung Standardwert = Aktiver Vorschub beim Zyklusaufruf
@P106 | Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z Standardwert = Aktiver Vorschub beim Zyklusaufruf
@P107 | Konturangrenzend 0: Fasen der Kontur (Standard) 1: Konturangrenzend Fasen

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Abb.: Parameterdefinition Variante 1
Abb.: Parameterdefinition Variante 2