# Betriebsart für Geschwindigkeitsregelung (P-AXIS-00264)

P-AXIS-00264 | Betriebsart für Geschwindigkeitsregelung (SERCOS)
Beschreibung | Dieser Parameter legt die gewünschte Betriebsart beim Umschalten auf Geschwindigkeitsregelung fest. |
Parameter | antr.sercos.op_mode_for_velocity_control |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 0 ≤ op_mode_for_velocity_control ≤ 3 mit: 0: Hauptbetriebsart S-0-0032 1: Nebenbetriebsart 1, S-0-0033 2: Nebenbetriebsart 2, S-0-0034 3: Nebenbetriebsart 3, S-0-0035 |
Achstypen | S |
Dimension |  | S: ---- |
Standardwert | 0 |
Antriebstypen | SERCOS |
Anmerkungen | Für die Geschwindigkeitsregelung kann auch die Hauptbetriebsart verwendet werden. |