# ID 13447

Dritte Positionierung der 2. Hauptachse ist nicht definiert @P44.
Beschreibung | Es wurde keine dritte Positionierung der 2. Hauptachse beim Zyklusaufruf mit dem Parameter @P44 definiert.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren eines zulässigen Werts für die dritte Positionierung der 2. Hauptachse.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm