# Bedingte Aktivierung (P-AXIS-00629)

P-AXIS-00629 | Bedingte Aktivierung (Filterung von Achsfehlermeldungen) |
Beschreibung | Beim Setzen des entsprechenden Bits über die Oberfläche oder die SPS (HLI:: ControlUnit- Aktivieren der Fehlerfilterregeln - Achse) wird diese Filterregel aktiviert.
Parameter | error_filter[i].conditional_activation mit i = 0 ... 3 (Maximale. Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 32 Bit
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: error_filter[0].conditional_activation 0x2 Ein Aktivierungsbit = 0 bedeutet, dass die Aktion immer durchgeführt wird.