# ID 110595

Wert fuer drive_encoder_modulo_range liegt ausserhalb des zulaessigen Bereiches.
Beschreibung | Im Parameter P-AXIS-00528 wird der Wertebereich des Antriebsencoders angegeben, falls dieser Modulopositionen liefert. Dadurch kann die CNC den Wertebereichsüberlauf korrekt behandeln. Der vergebene Wert ist jedoch ungültig.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnmeldung und Korrektur des Parameters
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter P-AXIS-00528 korrigeren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [Inkremente]
Fehlerhafter Wert für Modulobereich P-AXIS-00528
%3: | Unterer Grenzwert [Inkremente]
Minimal zulässiger Wert für P-AXIS-00528
%4: | Oberer Grenzwert [Inkremente]
Maximal zulässiger Wert für P-AXIS-00528
%5: | Korrigierter Wert [Inkremente]
Korrigierter Wert für Encoder Modulobereich P-AXIS-00528
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.