# ID 20943

Falsche oder fehlende Getriebestufe.
Beschreibung | In den Kanalparametern ist Spindelgetriebeschalten aktiviert (P-CHAN-00052). Die Spindeldrehzahl wurde im NC-Satz ohne eine Getriebestufe (M40-M45) programmiert. Die Spindeldrehzahl wird durch die momentan angewählte Getriebestufe nicht abgedeckt und die automatische Getriebestufenbestimmung ist deaktiviert.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Folgende Behebungsmaßnahmen sind möglich:

- Die programmierte Spindeldrehzahl muss zu der bereits aktiven Getriebestufe passen, oder
- die automatische Getriebestufenbestimmung P-CHAN-00004 muss in der Kanalparameterliste aktiviert sein, oder
- zur Spindeldrehzahl muss die entsprechende Getriebestufe (P-CHAN-00058, P-CHAN-00055) programmiert sein.

Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Programmierte Spindeldrehzahl
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.