# ID 110562

Maximalzeit für Antriebsreset ist kleiner als das zulässige Minimum.
Beschreibung | Der parametrierte Wert von P-AXIS-00484 unterschreitet den zulässigen Minimalwert.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, P-AXIS-00484 wird auf den Minimalwert gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer
%2: | Fehlerhafter Wert [1 µs]
Parametrierter Wert von P-AXIS-00484.
%3: | Unterer Grenzwert [1 µs]
Zulässiger Minimalwert von P-AXIS-00484.
%4: | Korrigierter Wert [1 µs]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00484.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.