# ID 90191

Anwahl Werkzeugradiuskorrektur mit Modus G237 bei aktiver Werkzeuggeometriekorrektur nicht zulässig.
Beschreibung | Bei aktiver WGK ist die Anwahl der WRK mit dem Modus G237 nicht möglich.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Vverwenden eines anderen Anwahl-Mode der WRK
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.