# Signalpegel für Nockensignale (P-AXIS-00038)

P-AXIS-00038 | Signalpegel für Nockensignale
Beschreibung | Der Parameter definiert den Signalpegel für Nockensignale.
Parameter | lr_hw[i].cam_level
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: 0-Signal ist aktiver Level. Wenn der Referenznocken betätigt ist, liegt auf dem HLI im Control-Unit Element pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_ReferenceCam.X_Command der Wert FALSE an (siehe auch [HLI]). 1: 1-Signal ist aktiver Level (Standard).

Wenn der Referenznocken betätigt ist, liegt auf dem HLI im Control-Unit Element pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_ReferenceCam.X_Command der Wert TRUE an (siehe auch [HLI]).

Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 1
Antriebstypen | Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen |