# ID 70286

Kommunikationsart wird von diesem Antriebstyp nicht unterstützt.
Beschreibung | Für eine Antriebsfunktion wurde eine Kommunikationsart konfiguriert, die für diesen Antriebstyp nicht unterstützt wird.
Reaktion | Klasse | 7 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Konfiguration ändern, Kommunikationsart verwenden, die für den verwendeten Antriebstyp unterstützt wird.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Konfigurierte, nicht unterstützte Kommunikationsart: 0 - Zyklische Kommunikation 1 - Azyklische Kommunikation.
%3: | Aktueller Wert [-]
Funktionskennung der Antriebsfunktion, in der die fehlerhafte Kommunikationsart konfiguriert wurde.
%4: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp s. P-AXIS-00020.
Fehlertyp | -