# ID 120332

An-/Abwahl des Synchronbetriebs bei aktiver Spline-Interpolation.
Beschreibung | Bei aktiver Akima oder B-Spline-Interpolation kann der Synchronbetrieb über #ENABLE AX LINK[], #DISABLE AX LINK[] nicht an- oder abgewählt werden. Weitere Informationen zur Spline Funktion siehe [PROG// Kapitel: Akima-Spline-Interpolation]. [PROG// Kapitel: B-Spline-Interpolation]
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor An-/ Abwahl des Synchronbetriebs Spline –Funktion deaktivieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.