# ID 70251

Ungültige Auflösung der Masterachse für Flächenkompensation.
Beschreibung | Die Korrekturwerte für die Flächenkompensation wurden in der zugehörigen Korrekturwertliste in Inkrementen angegeben. Dies ist nur für eine Wegauflösung des Messsystems von eins (s. P-AXIS-00234, P-AXIS-00233) erlaubt. Eine der Masterachsen (die Achsen, deren Positionen die Slaveachse beeinflussen) verwendet jedoch eine Wegauflösung ungleich eins.

Siehe:

[FCT-C5// Kapitel: Flächenkompensation]

[COMP// Kapitel Flächenkompensation]

Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse und Ausschalten der Kompensation für die Slaveachse
Abhilfe | Klasse | 7 | Wert des Parameters P-COMP-00008 in der Korrekturwertliste auf eins ändern und Korrekturwerte metrisch (in 0,1 µm) angeben.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Slaveachse s. P-AXIS-00016
%2: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Masterachse s. P-AXIS-00016, P-COMP-00014, P-COMP-00015
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Wegauflösung des Messsystems der Masterachse s. P-AXIS-00233, P-AXIS-00234
%4: | Erwarteter Wert[-] ]
Erwartete Wegauflösung des Messsystems s. P-AXIS-00233, P-AXIS-00234
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.