# ID 110406

Minimum fuer gewichtete Rampenzeit ist kleiner als zulaessig.
Beschreibung | Das Minimum für die Rampenzeit P-AXIS-00293 bei Gewichtung über die Funktionen G132/G133 ist kleiner als die minimal zulässige Rampenzeit P-AXIS-00201.
Reaktion | Klasse | 1 | Erhöhen der Rampenzeit P-AXIS-00293 auf minimal zulässige Rampenzeit
Abhilfe | Klasse | 1 | Rampenzeit P-AXIS-00293 erhöhen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [1 µs]
Angegebenes Minimum für gewichtete Rampenzeit s. P-AXIS-00293
%3: | Grenzwert [1 µs]
Minimal zulässige Rampenzeit s. P-AXIS-00201
%4: | Korrigierter Wert [1 µs]
Korrigiertes Minimum für gewichtete Rampenzeit s. P-AXIS-00293
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.