# Auswahl des AKIMA-Splinetyps (#SPLINE TYPE AKIMA )

## Versionshinweis

Ab Version V2.11.2010.02 ersetzt der Befehl #SPLINE TYPE AKIMA den Befehl #SET SPLINETYPE AKIMA. Dieser ist aus Kompatibilitätsgründen weiterhin verfügbar, es wird aber empfohlen, diesen in neuen NC-Programmen nicht mehr zu verwenden.

Syntax:
#SPLINE TYPE AKIMA

Falls im System verfügbar, ist der Akima-Spline der Defaultsplinetyp. Es wird jedoch empfohlen, den Splinetyp immer explizit zu programmieren.

Unmittelbar nach einer Anwahl des Splinetyps ist kein tangentialer Übergang aus dem vorhergehenden Bewegungssatz in die Spline-Kurve möglich.