# ID 20467

Die Slaveachse darf keine Hauptachse sein.
Beschreibung | Bei der Anwahl des Synchronbetriebes wird festgestellt, dass eine der definierten Slaveachsen eine Hauptachse ist, d.h. den Achsindex 0,1 oder 2 besitzt. Weitere Informationen unter [PROG// Kapitel: Synchronbetrieb]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Sicherstellen, dass die Slaveachsen bei der Anwahl des Synchronbetriebes keine Hauptachsen sind. Zuvor definierte Koppelgruppen bzw. eventuell verwendete Achstauschbefehle prüfen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer der fehlerhaften Slaveachse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.