# Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter:

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P1 | Bezugsebene (absolut)
@P2 | Rückzugsebene (absolut)
@P3 | Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4 | Tiefe (relativ zur Bezugsebene )
@P5 | Maximale Zustellung in Z
@P50 | Identifikationsnummer der Bahnkontur

Optionale Versorgungsparameter:

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P6 | Zustellung in XY zum Abtragen des zusätzlichen Schruppaufmaßes (@P95) Standardwert ist der aktuelle Werkzeugradius (Maximal V.G.WZ_AKT.R wird empfohlen um Restmaterial zu vermeiden)
@P15 | Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16 | Schlichtaufmaß am Rand (Nur mit aktiver Werkzeugradiuskorrektur @P6) Standardwert = 0
@P20 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21 | Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P23 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P25 | Spindelgeschwindigkeit beim Schlichten
@P30 | Bearbeitungsrichtung 0: Vorwärts (Standardwert) 1: Rückwärts
@P31 | Bearbeitungsmodus 1: Schruppen (Standardwert) 2: Schlichten 3: Schruppen und Schlichten
@P32 | Zustellmodus in Z 1: Senkrecht zu Beginn und Ende der Bearbeitungsbewegung (Standardwert) 2: Räumlich während der An- und Abfahrtsbewegung
@P75 | Werkzeugradiuskorrektur 0: Aus (Standardwert) 1: Links der Bahnkontur 2: Rechts der Bahnkontur
@P90 | Anfahrtsbewegung 0: Keine Anfahrtsbewegung (Standardwert) 1: Gerade 2: Viertelkreis 3: Halbkreis
@P91 | Länge (Gerade) / Radius (Viertel-/ Halbkreis) der Anfahrtsbewegung Standardwert = 0
@P92 | Abfahrtsbewegung 0: Keine Abfahrtsbewegung (Standardwert) 1: Gerade 2: Viertelkreis 3: Halbkreis
@P93 | Länge (Gerade) / Radius (Viertel-/ Halbkreis) der Abfahrtsbewegung Standardwert = 0
@P95 | Zusätzliches Schruppaufmaß (führt zu mehrfachem Abtragen der Konturbahn) Standardwert = 0
@P135 | Maximale Zustellung in XY beim Randschlichten Standardwert ist der aktuelle Werkzeugradius

Die Funktion der Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, kann größtenteils über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Abb.: SysMillContourPath - 2D Ansicht