# ID 110267

Minimaler Schleppabstand ist groesser als maximaler Schleppabstand.
Beschreibung | Der minimale Schleppastand P-AXIS-00169 wurde größer als der maximale Schleppabstand P-AXIS-00168 angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Der Minimale Schleppabstand wird auf den maximalen Wert begrenzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert in der Parameterliste korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
P-AXIS-00169
%3: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
P-AXIS-00168
%4: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
P-AXIS-00169
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.