# ID 14337

Die Identifikationsnummer der Hauptkontur wurde nicht übergeben oder ist unkorrekt.
Beschreibung | Es wurde keine oder eine inkorrekte Identifikationsnummer der Hauptkontur übergeben. Beim Taschenfräsen beschreibt die Hauptkontur die Taschenkontur, beim Zapfenfräsen die Rohteilkontur und beim Bahnfräsen die Bahnkontur.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Übergabe einer positiven und ganzzahligen Identifikationsnummer der Hauptkontur mit einem Wert größer Null.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm