# Phase für ID-Bearbeitung (P-AXIS-00150)

P-AXIS-00150 | Phase für ID-Bearbeitung (SERCOS)
Beschreibung | Mit diesem Eintrag wird festgelegt, in welcher Phase die ID-Nr bearbeitet werden soll. Es werden die folgenden Werte unterstützt.
Parameter | antr.sercos.ident[i].phase
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 2: Ident ist nur in Phase 2 zu bearbeiten 4: Ident ist nur in Phase 4 zu bearbeiten
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | SERCOS
Anmerkungen | Dieser Parameter steht unter TwinCAT nicht zur Verfügung.