# ID 150007

Jogfahrweg oder Joggeschwindigkeit ist 0.
Beschreibung | Die CNC ist im Handbetrieb und eine Achse soll im inkrementellen Jogbetrieb verfahren werden. Dazu wird der Verfahrweg und die Verfahrgeschwindigkeit an die Achse beauftragt. Diese werden entweder dem Achsparameterdatensatz über P-AXIS-00232, P-AXIS-00076 entnommen oder über eine externe Applikation beauftragt.

Als Wert für den Verfahrweg oder die Verfahrgeschwindigkeit wurde der Wert 0 beauftragt.

Reaktion | Klasse | 3 |
Abhilfe | Klasse | 3 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Nummer der logischen Achse, die fehlerhaft beauftragt wurde.
Fehlertyp | -