# ID 21578

Doppelbelegung H-Funktion durch Rohrprofilparameter.
Beschreibung | Bei der Parametrierung der Technologiefunktion für die Profilrohrbearbeitung #CYL[...] im Maschinendatensatz wurden M/H-Funktionen mehrfach belegt. Belegung in Bereich h_synch[<H-Nummer>] bzw. m_synch[<M-Nummer>] und tube_profile.techno_nr_rnd_on, tube_profile.techno_nr_rnd_off.

Eine ungültige Parametrierung führt zur Deaktivierung der spezifischen M/H-Code Ausgabe für die #CYL Funktion.

Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Parametrierung der Kanal Maschinendaten in tube_profile.techno_nr_rnd_on, tube_profile.techno_nr_rnd_off prüfen und korrigieren.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Aktuell belegte M/H-Nummer aus h_synch[] bzw. m_synch[]
%2: | Korrigierter Wert [-]
Belegte M/H-Nummer aus tube_profile.techno_nr_rnd_on, tube_profile.techno_nr_rnd_off
%3: |
Korrigierter Wert aus tube_profile.techno_nr_rnd_on, tube_profile.techno_nr_rnd_off
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.