# Override bei Handradbetrieb (P-CHAN-00186)

P-CHAN-00186 | Override bei Handradbetrieb
Beschreibung | Bei Tipp- oder Jogbetrieb wirkt der achsspezifische bzw. bahnspezifische Override auf den Vorschub. Bei Handradbetrieb wird keine Overridegewichtung des Vorschubs durchgeführt. Der aktuelle Vorschub ergibt sich aus der Drehgeschwindigkeit des Handrades und der eingestellten Parametrierung für die Auflösung und den Weg pro CNC-Takt. Der Nennvorschub wird durch die achsspezifische Handbetriebsparametrierung festgelegt.

Über den Parameter kann eingestellt werden, dass der Override auch bei Handradbetrieb wirksam ist.

Parameter | override_v_handwheel
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Keine Vorschubgewichtung durch Override bei Handradbetrieb (Standard). 1: Vorschubgewichtung durch Override bei Handradbetrieb.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |